КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2018 г. N 62

На основании Предписания Государственной жилищной инспекции Курской области от 15.12.2017 N 4776 и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99621D7EFC98A6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) Губернатора Курской области от 27.03.2012 N 158-пг "Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 [N 60](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9962197EFB9DA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) (в редакции от 20.07.2017 [N 89](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9962197CFE9DA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N)) одновременно был признан утратившим силу [приказом](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99631C7FF29EA6874336060308418117CF82D4B360DEC73789411C1B2515D59EF363D515F1E8D432AEZCN) комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 12.04.2018 N 63.  Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 20.08.2012 [N 64](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99621D74F99EA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) (в редакции приказов комитета [N 79](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99671A7BF295A6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) от 15.10.2012, [N 94](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99671A74FB9FA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) от 19.11.2012 и [N 47](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9967147AF294A6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) от 20.05.2013) ранее был признан утратившим силу [приказом](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9962197EFB9DA6874336060308418117CF82D4B360DEC3328F411C1B2515D59EF363D515F1E8D432AEZCN) комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 16.05.2017 N 60. |

1. Признать утратившими силу с 01.05.2018 приказы комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 [N 60](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9962197EFB9DA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) (в редакции от 20.07.2017 [N 89](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9962197CFE9DA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N)); от [20.08.12 N 64](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99621D74F99EA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) (в редакции приказов комитета [N 79](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99671A7BF295A6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) от 15.10.12, [N 94](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC99671A74FB9FA6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N)от 19.11.12 и [N 47](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3B7956BF05049E3FC9967147AF294A6874336060308418117DD828CBF61D8D9378C544A4A60A4Z9N) от 20.05.13).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2018 на территории Курской области [нормативы](#P29) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях, по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, отведению сточных вод в жилых помещениях, отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, определенные с помощью расчетного метода, согласно приложениям к настоящему приказу.

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.

Председатель комитета

С.А.ЯКОВЧЕНКО

Приложение N 1

Утверждены

приказом

комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

от 12 апреля 2018 г. N 62

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (Nx ИNr, М3 НА

1 ЧЕЛОВЕКА), ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД В ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ (Nk, М3 НА 1 ЧЕЛОВЕКА)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства | Этажность | Холодная вода | Горячая вода | Отведение сточных |
| Nx | Nr | Nk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | |
| 1.1 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 6,67 | 2,7 | 9,37 |
|  |  | от 6 до 9 |
|  |  | от 10 до 16 |
|  |  | более 16 |
| 1.2 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 7,1 | 2,85 | 9,95 |
|  |  | от 6 до 9 |
|  |  | от 10 до 16 |
|  |  | более 16 |
| 2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: | | | | |
| 2.1 | мойками, раковинами, унитазами, с душевыми при всех жилых помещениях | от 1 до 5 | 3,45 | 2,1 | 5,55 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.2 | мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми | от 1 до 5 | 2,64 | 1,5 | 4,14 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | |
| 3.1 | комплектом ванн, душем, (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 8,32 |  | 8,32/0 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе с централизованным водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | | | | |
| 4.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем | от 1 до 5 | 4,78 |  | 4,78/0 |
| 4.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | от 1 до 5 | 4,38 |  | 4,38/0 |
| 4.3 | умывальниками, мойками | от 1 до 5 | 2,45 |  | 2,45/0 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | | | | |
| 5.1 | раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 3,86 |  | 3,86/0 |
| от 6 до 9 |
| 5.2 | раковинами и мойками | от 1 до 5 | 3,15 |  | 3,15/0 |
| 5.3 | умывальниками, мойками, унитазами | от 1 до 5 | 3,18 |  | 3,18/0 |
| 5.4 | умывальниками и (или) мойками | от 1 до 4 | 2,54 | 1,16 | 3,7/0 |
| 5.5 | от 1 до 2 | 2,5 | 0,74 | 3,24/0 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом без канализации | | | | |
| 6.1 | с водоразбором в жилом помещении, оборудованные раковинами и мойками | от 1 до 3 | 2,44 |  |  |
| 7 | Водоразборные колонки | | | | |
| 7.1 | с водоразборной колонкой, расположенной вне территории домовладения |  | 1,5 |  |  |
| 7.2 | с водоразборной колонкой, расположенной на территории домовладения |  | 2,2 |  |  |
| 8 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке (куб. м в месяц на человека), в том числе: | | | | |
| 8.1 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна с душем |  | 0,78 |  |  |
| 8.2 | индивидуальная (частная) баня с душем, сауна без душа |  | 0,34 |  |  |
| 8.3 | открытые (крытые летние бассейны, закрытые бассейны различных типов конструкции |  | 6,47 |  |  |
| 9 | Водоснабжение надворных построек: гаража, теплиц (зимних садов) |  | 1,02 |  |  |

Примечание:

1. В числителе указан норматив для централизованной системы водоотведения; в знаменателе - для местной канализации.

Приложение N 2

Утверждены

приказом

комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

от 12 апреля 2018 г. N 62

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (NxОДН И NrОДН, М3 НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ), ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(NkОДН, М3 НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства | Этажность | Холодная вода | | Горячая вода | | Отведение сточных вод |
| NxОДН  (жил.усл.) | NxОДН  (ком.усл.) | NrОДН  (жил.усл.) | NrОДН  (ком.усл.) | NkОДН  (жил.усл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | | | |
| 1.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
| от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
| от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
| более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 1.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
| от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
| от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
| более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 1.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | более 16 | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,054 |
| 1.4 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 1.5 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: | | | | | | |
| 2.1 | мойками, раковинами, унитазами, с душевыми при всех жилых помещениях | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
| от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
| более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 2.2 | мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,058 |
| от 10 до 16 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
| более 16 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | | | |
| 3.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| от 6 до 9 | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,028/0 |
| от 10 до 16 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027/0 |
| более 16 | 0,025 | 0,025 |  |  | 0,025/0 |
| 3.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| от 6 до 9 | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,028/0 |
| от 10 до 16 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027/0 |
| более 16 | 0,025 | 0,025 |  |  | 0,025/0 |
| 3.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| от 6 до 9 | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,028/0 |
| от 10 до 16 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027/0 |
| более 16 | 0,025 | 0,025 |  |  | 0,025/0 |
| 3.4 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| от 6 до 9 | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,028/0 |
| от 10 до 16 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027/0 |
| более 16 | 0,026 | 0,026 |  |  | 0,026/0 |
| 3.5 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| от 6 до 9 | 0,028 | 0,028 |  |  | 0,028/0 |
| от 10 до 16 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027/0 |
| более 16 | 0,025 | 0,025 |  |  | 0,025/0 |
| 3.6 | комплектом ванн, душем, (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03/0 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе с централизованным водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | | | | | | |
| 4.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем | от 1 до 5 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| 4.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | от 1 до 5 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02/0 |
| 4.3 | умывальниками, мойками | от 1 до 5 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02/0 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением или местной канализацией, оборудованные: | | | | | | |
| 5.1 | раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03/0 |
| от 6 до 9 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029/0 |
| 5.2 | раковинами и мойками | от 1 до 5 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02/0 |
| 5.3 | умывальниками, мойками, унитазами | от 1 до 5 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02/0 |
| 5.4 | умывальниками и (или) мойками | от 1 до 4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04/0 |
| 5.5 | от 1 до 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04/0 |

Примечание:

1. В числителе указан норматив для централизованной системы водоотведения; в знаменателе - для местной канализации.

2. В соответствии с [пунктом 9.1 статьи 156](consultantplus://offline/ref=70165FC2C67D860E132FA3A19607AA5C4DE9A697621477ADC0F9DC1E610F095F06CE4E8ACEDFB9348F8362804B4E546141C69DF57CADZCN) Жилищного кодекса Российской Федерации нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома.